**Investiční záměr**

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

1. Název akce:

|  |
| --- |
| Restaurování pomníku věnovaného obětem 1. a 2. světové války na ulici Jičínská, parc. č. 994, k. ú. Příbor, OP MPR Příbor |

1. Žadatel:

Uvést registrovaný název právnické osoby (obce) nebo jméno fyzické osoby

|  |
| --- |
| Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda č. p. 19, 742 58 Příbor |

1. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

Uvést ve formátu CZE0000-0000. Zdroj: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr

|  |
| --- |
| CZE 8112-26548 |

1. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

**Obsah akce** – oprava stávajícího válečného hrobu, výstavba nového válečného hrobu, přemístění válečného hrobu nebo akce zabezpečuje jiný cíl. **Nezbytnost akce** – stručně popsat důvod, proč je žádost o dotaci podávána.

|  |
| --- |
| Obsahem akce je: Oprava stávajícího pomníku věnovaného obětem 1. a 2. světové války.  Nezbytnost akce:  Pomník, který se nachází v upraveném parčíku v těsném sousedství nedávno zrekonstruované základní školy, je v současnosti ve špatném stavu a dostatečně nereprezentuje památku obětí za 1. a 2. sv. války. Jeho současný stav si žádá restaurátorský zásah, který by vedl nejen ke zlepšení celkového stavu, k obnově pietního místa, ale také by přispěl k atraktivnosti okolí. Stav podesty je v havarijním stavu a je nutné ho sanovat, aby nebyla narušena stabilita celku. Pomník se nachází v ochranném pásmu těsně za hranicí městské památkové rezervace Příbor. |

1. Finanční bilance potřeb a zdrojů financování akce

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové finanční náklady na realizaci akce:** | **244 500 Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční | Kč |
| 1. neinvestiční | 244 500 Kč |
| **Celková výše požadované dotace:** | **186 000 Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční | Kč |
| 1. neinvestiční | 186 000 Kč |
| **Vlastní zdroje žadatele:** | **58 500 Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční | Kč |
| 1. neinvestiční | 58 500 Kč |

1. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu:

Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob s ostatky, anebo skupinu hrobů s ostatky, pietní místo, například pomník památník nebo pamětní desku. Dále uvést informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů s ostatky a pietních míst, počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.

|  |
| --- |
| Jedná se o symbolický pomník bez ostatků věnovaný obětem 1. a 2. světové války, který se nachází v parčíku za Základní školou Jičínská v Příboře na pozemku parc. č. 994, k. ú. Příbor. Pozemek i pomník jsou ve vlastnictví města Příbora a je volně přístupný veřejnosti.  Pomník vznikl ve třicátých letech 20. století a je dílem sochaře Františka Juráně (signováno).  Pomník byl odhalen 7.10.1928 na prostranství před sokolovnou v Příboře. V době okupace byl ukryt a po osvobození 4. května 1946 byl znovu postaven u ZŠ Jičínská v Příboře. Kamenické práce provedl pan Arnošt Dobeš. Do základů byly vloženy původní pamětní listiny i nové dokumenty. Naposledy restaurován roku 2004. Objekt není kulturní památkou. |

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.

|  |
| --- |
| Pomník je sestaven z několika samostatných na sebe navazujících částí. Dominantou pomníku je sousoší legionářů z 1. světové války spočívající na dvou pískovcových stupních. Sousoší dosahuje 230 cm. Za postavami legionářů je trojdílný podstavec se jmény padlých a hlavní pylon s bronzovým reliéfem presidenta T.G. Masaryka. Sousoší a pylon s podstavcem jsou z hořického pískovce. Podstavec s pylonem je vysoký 240 cm. Pod podstavcem jsou dva schodišťové stupně ze světle litého teraca a celá tato sestava spočívá na základním masivním soklu o rozměrech cca 3 x 3 m, který se skládá z betonového jádra obloženého vrchními a bočními deskami z umělého kamene (2 cm).  Pomník je silně znečištěn biologickým napadením, dochází k narušení struktury materiálu, nese stopy mechanického poškození (sousoší legionářů, trojdílný podstavec), některé části potřísněny žlutou syntetickou barvou (obličeje legionářů, boční stěny trojdílného podstavce), nevhodné doplňky (sousoší legionářů – nos, doplňky na rukou a pláštích, spárořez mezi figurami), podléhá degradaci vlivem stékající a vzlínající vody, dochází k tvorbě výdrolů materiálu na velkém procentu povrchu, nečitelné nápisy (zejména na spodních částech nápisových stran), plastické defekty na plochách mezi jmény a smytá barva vně písmen, spodní sokl v destruktivním stavu. |

Popis technického řešení:

Uvést věcný a technologický postup při realizaci akce, uvést i názvy použitých materiálů a technologií. Uvést, zda mají použité materiály a technologie vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu (nebo jeho části)

|  |
| --- |
| Vzhledem ke stupni poškození soklové části je nutná sanace betonového jádra. V rámci této etapy dojde k instalování betonářské výztuže do jádra základu pod těleso pomníku. Do připraveného bednění bude provedena betonáž požadovanou šarží betonu a následně bude povrch zdrsněn. Po aplikování barevně tónované stěrky bude provedena hydrofobizace.  Restaurování bude mít několik etap:  Bude provedeno očištění celého pomníku, konsolidace povrchu kamene a doplnění lokálních destrukcí. Poté budou provedeny plastické a barevné retuše doplněné hmoty. Na závěr prací bude provedena hydrofobizace a repase bronzové desky.  Technologický postup a použité materiály:   1. čištění – chemické zábaly z buničiny a igelitové fólie, mechanické čištění 2. odsolování – odsolovací zábal z buničiny a igelitové fólie 3. odstranění nevhodných doplňků, zvětralého a uvolněného spárování 4. konsolidace materiálu – materiál bude na porušených místech napuštěn prostředkem na bázi organokřemičitanů (jednosložkovým), trhliny budou injektovány pomocí nízkomolekulární epoxidové pryskyřice nebo akrylátové pryskyřice 5. doplnění chybějících částí – doplnění v umělém kamenném materiálu, který bude korespondovat s originálem kamene; doplnění uražených hran a rohů architektonických částí; obnova jmen obětí na nápisových plochách 6. přespárování – provedení v celém rozsahu použitím směsi na cementové bázi obohacené o příměs akrylátové disperze. 7. barevné sjednocení a hydrofobizace –lokálně retušovaná místa doplněná umělým kamenným materiálem; obnova barevnosti všech nápisů; celý povrch památky bude opatřen nátěrem či nástřikem hydrofobizačního prostředku na bázi organokřemičitanů 8. Repase bronzové desky T.G.M. – očištění a inhibice povrchu; celoplošná patinace povrchu a jeho finální úprava nátěrem tvrzeného vosku |

Položkový rozpočet akce:

Členit podle „***Popisu technického řešení***“, u jednotlivých nákladových položek povinně uvést ceny s DPH a bez DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Název položky – restaurátorské práce** | Cena celkem (bez DPH) | Cena celkem (s DPH 15%) |
| 1. | Etapa čištění | 30 000 | 34 500 Kč |
| 2. | Etapa odsolování | 15 000 | 17 250 Kč |
| 3. | Odstranění nevhodných doplňků a výplní | 5 000 | 5 750 Kč |
| 4. | Konsolidace materiálu | 28 000 | 32 200 Kč |
| 5. | Doplnění chybějících částí | 25 000 | 28 750 Kč |
| 6. | Přespárování | 8 000 | 9 200 Kč |
| 7. | Barevné sjednocení a hydrofobizace | 26 000 | 29 900 Kč |
| 8. | Repase bronzové | 11 000 | 12 650 Kč |
| 9. | Restaurátorská zpráva a fotodokumentace | 12 000 | 13 800 Kč |
| Celková cena za restaurátorské práce | | 160 000 | 184 000 Kč |
|  |  |  |  |
|  | **Název položky – stavební práce** | Cena celkem (bez DPH) | Cena celkem (s DPH 21%) |
| 1. | Bourací práce | 5 000 | 6 050 Kč |
| 2. | Sanace a penetrace | 8 000 | 9 680 Kč |
| 3. | Provedení konstrukce | 10 000 | 12 100 Kč |
| 4. | Provedení betonáže | 17 000 | 20 570 Kč |
| 5. | Finální povrchová úprava | 10 000 | 12 100 Kč |
| Celková cena za stavební práce | | 50 000 | 60 500 Kč |
| CELKEM BEZ DPH | | **210 000 Kč** | |
| **CELKEM S DPH** | | **244 500 Kč** | |

Tabulka výměr:

Uvést způsob tvorby ceny nákladových položek (kalkulační jednotky, množství, cena za kalkulační jednotku apod.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Název položky – restaurátorské práce**  Cenová kalkulace: MgA. Jakub Gajda, akademický sochař a restaurátor | Cena/MJ | MJ | Množství | Cena celkem |
| 1. | Etapa čištění | 30 000 | ks | 1 | 30 000 Kč |
| 2. | Etapa odsolování | 15 000 | ks | 1 | 15 000 Kč |
| 3. | Odstranění nevhodných doplňků a výplní | 5 000 | ks | 1 | 5 000 Kč |
| 4. | Konsolidace materiálu | 28 000 | ks | 1 | 28 000 Kč |
| 5. | Doplnění chybějících částí | 25 000 | ks | 1 | 25 000 Kč |
| 6. | Přespárování | 8 000 | ks | 1 | 8 000 Kč |
| 7. | Barevné sjednocení a hydrofobizace | 26 000 | ks | 1 | 26 000 Kč |
| 8. | Repase bronzové desky | 11 000 | ks | 1 | 11 000 Kč |
| 9. | Restaurátorská zpráva a fotodokumentace | 12 000 | ks | 1 | 12 000 Kč |
| Celková cena za restaurátorské práce | | **160 000 Kč** | | | |
| Celková cena s DPH 15% (24 000,-Kč) | | **184 000 Kč** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Název položky – stavební práce**  Cenová kalkulace: Stav RK Servis s.r.o. | Cena/MJ | MJ | Množství | Cena celkem |
| 1. | Odstranění uvolněných a nesoudržných částí podesty 3000x500mm = 1,5m2 3000x500mm = 1,5m2 2900x500mm = 1,45m2 2900x500mm = 1,45m2 Celkem 5,9m2 | 5 000 | sou | 1 | 5 000 Kč |
| 2. | Sanace betonového jádra tvořeného ze směsi vápenného kameniva a cementu 3000x500mm = 1,5m2 3000x500mm = 1,5m2 2900x500mm = 1,45m2 2900x500mm = 1,45m2 Celkem 5,9m2 | 8 000 | sou | 1 | 8 000 Kč |
| 3. | Provedení konstrukce z armovací oceli o 12 mm, provedení armovací sítě z pozinkovaných prutů, adjustace Celkem 5,9m2 | 10 000 | sou | 1 | 10 000 Kč |
| 4. | Provedení betonáže s požadovanou šarží betonu, s části pod úroveň, bednění, odbednění Celkem 5,9m2 Betonáž celkem 0,6m3 | 17 000 | sou | 1 | 17 000 Kč |
| 5. | Povrchová tónovaná stěrka, hydrofobizace na bázi silanové emulze Celkem 10,1m2 | 10 000 | sou | 1 | 10 000 Kč |
| Celková cena za stavební práce | | **50 000 Kč** | | | |
| Celková cena s DPH 21% (10 500,-Kč) | | **60 500 Kč** | | | |

1. Specifikace projektu:

V případě, že je akce součástí rozsáhlejšího projektu, uveďte jeho cíl, celkové náklady a podíl dotační akce na celkových nákladech.

|  |
| --- |
| Cílem projektu je: Restaurování pomníku věnovaného obětem 1. a 2. světové války  Celkové náklady na projekt jsou: 244 500 Kč  Podíl dotační akce na celkových nákladech je: 186 000 Kč (80 %) |

Zpracoval: Mgr. Marika Demlová dne: 26.11.2020

odbor investic a správy majetku